Opel Astra F MID Programmspeichercodes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Motoren** | **metrische Einheiten (km/h)** | **Imperiale Einheiten (miles)** | **MID Programmspeichercodes einspritzung   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes deutsch   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes englisch   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes spanisch   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes niederlaendisch   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes franzoesisch   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes italienisch   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes schwedisch   opel astra f** | **MID Programmspeichercodes wegimpulse   opel astra f** | **Radio mit externem Display** | **Radio mit integriertem Display** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 002 003 004 005 006 007 | C14NZ C14SE C16SE C16NZ C18NZ | X  X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 8982 8982 8982 8982 8982 8982 8982 | X X X X X X X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 008 009 010 011 012 013 014 | C20NE | X  X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 8982 8982 8982 8982 8982 8982 8982 | X X X X X X X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 016 017 018 019 020 021 | C20XE | X   X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 8982 8982 8982 8982 8982 8982 8982 | X X X X X X X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 022 023 024 025 026 027 028 | C14NZ C14SE C16SE C16NZ C18NZ | X   X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 8982 8982 8982 8982 8982 8982 8982 |  | X X X X X X X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 029 030 031 032 033 034 035 | C20NE | X   X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 8982 8982 8982 8982 8982 8982 8982 |  | X X X X X X X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 036 037 038 039 040 041 042 | C20XE | X   X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 8982 8982 8982 8982 8982 8982 8982 |  | X X X X X X X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 043 | C14NZ/NE C16NZ/SE C18NZ | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 8982 | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 044 | C20NE | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 8982 | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045 | C20XE | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 8982 | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 046 | C14NZ/NE C16NZ/SE C18NZ | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 8982 |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 047 | C20NE | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 8982 |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 048 | C20XE | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 8982 |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 | C20XE | X   X X X X X X   X X X X X X X | X             X | X X X X X X X X X X X X X X X X | X             X | X             X           X X | X             X | X             X | X             X | X             X | X             X | 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 | X X X X X X X  X | X X X X X X X  X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 | C18XE | X   X X X X X X  X X X X X X X | X             X | X X X X X X X X X X X X X X X X | X             X | X             X           X X | X             X | X             X | X             X | X             X | X             X | 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 | X X X X X X X               X | X X X X X X X   X |
| 081 082 083 084 085 086 087 | C14NZ C14SE C16SE C18NZ C16NZ X16SZ | X X X X X X X |  | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 | X X X X X X X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 088 089 090 091 092 093 094 | C20NE C20SE | X   X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 | X X X X X X X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 095 096 097 098 099 100 101 | C14NZ C14SE C16SE C18NZ C16NZ X16SZ | X   X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 |  | X X X X X X X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 103 104 105 106 107 108 | C20NZ C20SE | X   X X X X X | X | X X X X X X X | X | X | X | X | X | X | X | 16665 16665 16665 16665 16665 16665 16665 |  | X X X X X X X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | C14NZ/NE C16NZ/SE C18NZ X16SZ | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 16665 | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | C20NE/SE | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 16665 | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | C14NZ/NE C16NZ/SE C18NZ X16SZ | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 16665 |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | C20NE/SE | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | 16665 |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 | C20XE | X   X X X X X X  X X X X X X X | X             X | X X X X X X X X X X X X X X X X | X             X | X             X           X X | X             X | X             X | X             X | X             X | X             X | 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 16111 | X X X X X X X               X | X X X X X X X   X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 | X18XE X20XEV | X   X X X X X X X X  X X X X X | X                 X | X X X X X X X X X X X X X X X X | X             X | X             X           X X | X             X | X             X | X             X | X             X | X             X | 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 16530 | X X X X X X X               X | X X X X X X X   X |